#import "../preamble.typ": *
 
#show: conf.with(num: 3)

= Wiederholung

Es wurde das Coulomb'sche Gesetz wiederholt und auf das Gedankenexperiment eingegangen, welche Ladung entstehen wuerde wenn man jedem Atom eines Metallblockes ein Elektron wegnehmen wuerde.
bla \
sf

= Experimente

- *Drahtfigur (aus Papier)*, wobei die Papierstreifen sich mit der gleichen Ladung aufladen und sich so gegenseitig abstossen

- *Das Elektroskop* ist ein Instrument zum Nachweis von Ladungen

- *Seifenblasentennis*\
	Es wirkt eine abstossende Kraft zwischen gleichen Ladungen.

- *Ping-Pong*\
	Erstes Experiment zur Demonstration von Ladungsuebertragung. Es wirkt Influenz und Ladungstransport.  \

- *Ladungstransport mit Kelvin'schen Wassertropfgenerator*\
	Hier werden Ladungen ueber geladene Wassertropfen transportiert.  \

- *Visualisierung von Feldlinien*    \
	Ein Plattenkondensator erzeugt ein Elektrisches Feld zwischen den beiden Platten. Diese Feldlinien koennen durch Staub (welcher zum Dipol wird) sichtbar gemacht werden.




== 1.2. Das Elektrische Feld $arrow(E)$

Bringe Testladung $q_2 $ in die Naehe von $q_1 $, Wechselwirkung kann mit $arrow(F)_(c) $
beschrieben werden. Wocher wissen die Ladungen voneinander?

$==>$ Ladungen veraendern den Raumum sich. Diese erzeugen ein elektrisches Feld $arrow(E)$ (Unabhaengig von der Anwesenheit von $q_2 $).

Testladung $q + q_2 = q$.

Elektrisches Feld

$
	arrow(E):= (arrow(F)_(n) ) / (q) = (q_1) / (4 pi epsilon_0 ) (arrow(r)) / (r^2 )   \
	[E]= N/C = V/m \
	==> "Feldlinien bilden ein Vektorfeld"
$

Als Konvention beginnen die Feldlinien bei positiven und enden bei negativen Ladungen

Die Kraft, welche das E-Feld auf eine Ladung $q$ an $arrow(r)$ ausuebt ist duch $arrow(F)= q arrow(E) (arrow(r))$ gegeben. \
Das Elektrische Feld gibt sich zu (Ladung $q$ erzeugt ein E-Feld) $
arrow(E)= (1) / (4 pi epsilon_0 ) q_1 (arrow(r)) / (r^2 ).  $

Feldlinien dienen als Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Vektorfeldern.
- Die Richung des Feldes ist durch Tangenten an der Feldlinie angegeben
- Spezialfaelle sind das homogene $arrow(E)= arrow(E) (t)$ und das stationaere Feld $arrow(E)= arrow(E) (arrow(r))$

Betrag der Felder wird durch die Dichte der Feldlinien angegeben.

Zeichnung eines Dipolfeldes.

